Duplication du segment horizontal

Cliquer droit sur l'élement Seg_G, et dans le menu contextuel qui apparait, sélectionner la commande Create Duplicate of Component. Un nouvel objet, identique au segment Seg_G, est créé, qui porte le nom Copy of Seg_G. Renommer le composant Copy of Seg_G en Seg_A. Une nouvelle fois, placer le curseur de la souris au dessus de Seg_G, puis cliquer droit. Dans le menu contextuel qui apparait, sélectionner la commande Create Duplicate of Component. Une deuxième copie portant le nom Copy of Seg_G, est créée. Cette fois, renommer ce nouveau composant Copy of Seg_G en Seg_D. Voici ce que vous devriez désormais avoir.

rwie_tuto_001_2160

Positionnons les deux segments Seg_A et Seg_D respectivement au dessus et en dessous du segment G. Pour respecter l'inclinaison du composant original (réel), nous allons décaller légérement le segment Seg_A sur la droite, et le segment Seg_D légèrement sur la gauche, par rapport au segment Seg_G qui lui est centré. Les valeurs de positionnement à adopter pour ces deux nouveaux segments sont indiquées ci-dessous, la vue 3D reflétant leur utilisation.

rwie_tuto_001_2161